**Форма заказа на измерители-регуляторы технологические ИРТ 5323Н**

**ИРТ 5323Н х х х х х х х х х х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11**

1. Тип прибора: ИРТ 5323Н

2. Цвет индикации: -красный (базовое исполнение) -зеленый (по заказу)

3. Тип входного сигнала (таблицы 1, 2)

4. Диапазон преобразования входного сигнала (для приборов с унифицированным входным сигналом)

5. Единицы измерения. Базовое исполнение – (°С)

6. Наличие функции (блока) извлечения корня (код заказа: «БИК»)

7. Тип уставок для ИРТ 5323Н (таблица 3) **Базовое исполнение – «11»** **для ИРТ 5323Н**

**Типы уставок:**

11 – 1-я уставка, 1-го канала «на понижение», 2-я уставка, 2-го канала «на понижение»,

12 – 1-я уставка, 1-го канала «на понижение», 2-я уставка, 2-го канала «на повышение»,

22 – 1-я уставка, 1-го канала «на повышение», 2-я уставка, 2-го канала «на повышение».

8. Наличие компенсаторов холодного спая (код заказа: «Rк»)

9. Климатическое исполнение: t1050, t3050 (таблица 4), Базовое исполнение – t1050.

10. Госповерка (код заказа «ГП»)

11. Обозначение технических условий

**Пример записи заказа на ИРТ 5323Н**





