Карта заказа на Уровнемеры поплавковые УПП-11

                                                                          Заявка от «____» __________   20___г.  

                                                                                                     Количество  _____шт.    

УПП-11  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   Х   Х   Х   Х    Х   Х    Х   Х   Х   Х  ТУ
  1             2   3   4  5   6   7  8   9   10  11  12  13   14  15   16  17  18  19  20

1. Тип прибора: УПП-11
2. Вид исполнения:
• «—»*
• «Ех» (только для модификаций М2, М3 в п.3)
• «Exd»
3. Код модификации:
• «М1L» (модификация с цифровой СД индикацией)
• «М2»* (модификация без индикации)
• «М3» (модификация с цифровой СД или ЖК индикацией)
4. Не используется
5. Код материала корпуса (только для модификаций М2, М3):
• «—» (алюминиевый сплав)
• «НГ» (нержавеющая сталь)
6. Индекс заказа:
• «A»
• «В»*
7. Длина монтажной части L:
400…6000 мм
8. Диапазон измерения уровня H, мм 

9. Код типа присоединения к процессу:
• «—»* (неподвижный штуцер)
• «ПШ» (подвижный штуцер)
10. Код материала (покрытия) погружной части и поплавка:
• «01» (Сталь 08Х18Н10)
• «02»* (Сталь 12Х18Н10Т)
• «03» (Сталь 03Х17Н14М3 (AISI 316L))
• «Н» (материал по отдельному согласованию с производителем)

11. Код исполнения конструктива поплавка:
• «1»* (Цилиндр Ø86 мм , hп =100 мм, сталь)
• «2» (Сфера Ø(hп )86 мм, сталь)
• «3» (Сфера Ø(hп )123 мм, сталь)

12. Код комплекта монтажных частей для присоединения к процессу:
• «—»* (Без КМЧ, наружная резьба G1”)
• «G2» (Переходник на наружную резьбу G2” с уплотнительной прокладкой)
• «НР» (Размер резьбы по отдельному согласованию)
• «Х-ХХХ-Х» (Фланец с уплотнительной прокладкой)
• «НФ» (Фланец по отдельному согласованию)

13. Тип кабельных вводов:
Для модификации М1L - 2 кабельных ввода.
Для модификаций М2, М3 - 1 кабельный ввод.

14. Не используется

15. Тип индикатора (только для модификации М3):
• жидкокристаллический (ЖК) (код заказа «И1»)
• жидкокристаллический (ЖК) с подсветкой (код заказа «И1П»)
• светодиодный (СД): (код заказа: «И2К» — красный, «И2З» — зеленый)

16. Код выбранной единицы измерения:
• «мм»* (миллиметры)
• «м» (метры)

17. Напряжение питания:
• «24»* (=24 В)
• «220» (~220 В, 50 Гц или =220 В) - (только для модификации М1L в п.3)
18. Климатическое исполнение (таблица 11)
• «t1070»* (от минус 10 до плюс 70 °С)
• «t2570» (от минус 25 до плюс 70 °С)
• «t5070» (от минус 50 до плюс 70 °С)
• «t5570» (от минус 55 до плюс 70 °С)
19. Поверка, код заказа «ГП»
20. Обозначение технических условий ТУ 26.51.52-168-13282997-2018 

 * ОП - Базовое исполнение

Дополнительно:
Поставка:     самовывоз ______                           ⁯ транспортная компания________

Сроки:         предполагаемая дата оплаты ____________       Дата готовности______________ 

Примечание:

____________________________________________________________________________________