**Форма заказа на измерители-регуляторы технологические ИРТ 5320Н и ИРТ 5321Н**

**ИРТ 53ХХН х х х х х х х х х х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11**

1. Тип прибора: ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н

2. Цвет индикации:

-красный (базовое исполнение) -зеленый (по заказу)

3. Тип входного сигнала (таблицы 1, 2)

4. Диапазон преобразования входного сигнала (для приборов с унифицированным входным сигналом)

5. Единицы измерения. Базовое исполнение – (°С)

6. Наличие функции (блока) извлечения корня (код заказа: «БИК»)

7. Тип уставок для ИРТ 5321Н (таблица 3) **Базовое исполнение – «12» для ИРТ 5321Н**

Типы уставок, для ИРТ 5321Н:

11 – две уставки «на понижение», 12 – 1-я уставка «на понижение», 2-я уставка «на повышение», 22 – две уставки «на повышение»

**Тип уставок для ИРТ 5320Н всегда «12»**

8. Наличие компенсаторов холодного спая (код заказа: «Rк»)

9. Климатическое исполнение: t1050, t3050 (таблица 4), Базовое исполнение – t1050

10. Госповерка (код заказа «ГП»)

11. Обозначение технических условий

**Пример записи заказа на ИРТ 5321Н**





