**Опросный лист по комплектации счетчика газа ГОБОЙ-1М:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Организация** |  |
| **Контактное лицо, должность** |  |
| **Лицо, принимающее решение** |  |
| **Тел./факс, e-mail, сайт** |  |
| **Город** |  |
| **Сфера деятельности организации** |  |

**Условия комплектации счетчика газа:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Типоразмер счетчика:**  G10-**C**-расход газа до 16 м3/ч;  G10-**Р**-расход газа до 25 м3/ч  G25-**C**-расход газа до 40 м3/ч;  G25-**Р**-расход газа до 65 м3/ч  G65-**C**-расход газа до 100 м3/ч;  G65-**Р**-расход газа до 160 м3/ч |  |
| **Рабочее положение счетчика на трубопроводе:**  **ГЛ** – горизонтальное (вертикальное), направление потока газа слева направо;  **ГП** – горизонтальное (вертикальное), направление потока газа справа налево |  |
| **Диапазон абсолютного давления, кПа** |  |
| **Диапазон температур окружающей среды, °C** |  |
| **Наличие соединительных переходных устройств;**  **М** - муфтовое соединение;  **МП** – муфтовое соединение с прямолинейными участками;  **Ф** – фланцевое соединение;  **ФП** – фланцевое соединение с прямолинейными участками. |  |
| **Рабочая среда использования счетчика** (природный газ, аргон, двуокись углерода, азот, ацетилен). |  |
| **Количество** |  |