**Форма заказа на измерители-регуляторы технологические ИРТ 5326Н**

**ИРТ 5326Н х х х х х х х х х 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10**

1. Тип прибора: ИРТ 5326Н

2. Цвет индикации:

-красный (базовое исполнение) -зеленый (по заказу)

3. Тип входного сигнала (таблицы 1, 2)

4. Диапазон преобразования входного сигнала (для приборов с унифицированным входным сигналом)

5. Единицы измерения. Базовое исполнение – (°С)

6. Наличие функции (блока) извлечения корня (код заказа: «БИК»)

7. Наличие компенсаторов холодного спая (код заказа: «Rк»)

8. Климатическое исполнение: t1050, t3050 (таблица 4), Базовое исполнение – t1050

9. Госповерка (код заказа «ГП»)

10. Обозначение технических условий

**Пример записи заказа на ИРТ 5326Н**







